{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":5,"sheets":["Start","Anleitung","Dashboard","Maßnahmenliste","Impressum"],"not_rendered":{"charts":0,"images":14,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":2,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Start","index":0,"n_rows":34,"n_cols":7,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[33,1,33,6],[0,1,0,5],[13,1,13,6],[27,1,27,6],[31,2,32,6],[29,2,30,6],[28,2,28,6]]}
[null,"HDE Adapt Maßnahmenliste zur Klimaanpassung",null,null,null,null,2024]
[]
[null,"Herzlich willkommen bei den HDE-Adapt Maßnahmenliste zur Klimaanpassung."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Einleitung"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Bereiche des Tools"]
[null,"Anleitung","Hier finden Sie Hilfestellungen zur Benutzung des Tools."]
[null,"Dashboard","Nutzen Sie das Dashboard um die Maßnahmenliste vorzubereiten und an Ihre Situation anzupassen."]
[]
[null,"Maßnahmenliste","Listen Sie – für verschiedene Bereiche – mögliche Maßnahmen auf. Ergänzen Sie das Archiv kontinuierlich. "]
[]
[null,"Haftungsausschluss"]

{"sheet":"Anleitung","index":1,"n_rows":58,"n_cols":7,"rows_kept":58,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,5,2,6],[4,11,4,16],[30,1,30,6],[20,1,20,6],[20,8,20,13],[3,1,3,6],[24,1,24,6],[12,1,12,6],[57,1,57,6],[48,1,48,6],[35,1,35,6],[42,1,42,6],[39,1,39,2],[39,4,39,6]]}
[{"$f":" RIGHT(CELL(\"filename\", A1), LEN(CELL(\"filename\", A1)) - SEARCH(\"]\", CELL(\"filename\", A1)))","v":"Anleitung"},null,null,null,null,null,2024]
[]
[]
[null,"Aktivierung  der Makros in Windows:"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Andere Betriebssysteme:"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Verwendung des Dashboards:"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Erweiterung des Dashboards:"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Verwendung der Maßnahmenliste:"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Zurücksetzen auf den Originalzustand:"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Seitenschutz:"]

{"sheet":"Dashboard","index":2,"n_rows":17,"n_cols":9,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[20,1,20,6],[1,5,1,6],[2,1,2,6],[18,1,18,2],[18,4,18,6],[13,5,13,6],[6,2,6,6],[8,2,8,6],[9,2,9,6],[10,2,10,6],[11,2,11,6],[7,2,7,6],[12,2,12,6],[3,1,3,6]]}
[{"$f":" RIGHT(CELL(\"filename\", A1), LEN(CELL(\"filename\", A1)) - SEARCH(\"]\", CELL(\"filename\", A1)))","v":"Dashboard"},null,null,null,null,null,2024]
[]
[null,"Willkommen auf dem Dashboard. Bitte befolgen Sie folgende Schritte:"]
[]
["Tipp!"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Tipp!"]

{"sheet":"Maßnahmenliste","index":3,"n_rows":179,"n_cols":10,"rows_kept":179,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[{"$f":" RIGHT(CELL(\"filename\", A1), LEN(CELL(\"filename\", A1)) - SEARCH(\"]\", CELL(\"filename\", A1))) & \" zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels\"","v":"Maßnahmenliste zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels"}]
[]
["Tipp!"]
["Risiko","Bereich ","Maßnahmen","Beschreibung","Strategie","Art","Zusatznutzen, Chancen","Kosten","Mieter-\ngeeignet","Weitere Informationen"]
["Flußhochwasser","Außenfläche"," Deiche, Hochwasserwände","Deiche, Schutzmauern u.ä. Bauten, die das Wasser abhalten","Schadenvermeidung","grau","ggf. kann das Bauwerk multifunktional gestaltet werden. ","hoch","eher nicht","Für das Unternehmen selbst kommen nur kleinere Anlagen dieser Art in Frage, die mit Maßnahmen der Kommune kombiniert werden müssen, damit das Wasser nicht an anderer Stelle wieder reinfließt."]
["Sturmfluten / steigender Meeresspiegel","Außenfläche"," Deiche, Hochwasserwände","Deiche, Schutzmauern u.ä. Bauten, die das Wasser abhalten","Schadenvermeidung","grau","ggf. kann das Bauwerk multifunktional gestaltet werden. ","hoch","eher nicht","Für das Unternehmen selbst kommen nur kleinere Anlagen dieser Art in Frage, die mit Maßnahmen der Kommune kombiniert werden müssen, damit das Wasser nicht an anderer Stelle wieder reinfließt."]
["Starkregenüberflutungen","Geschäft / Lager","Erhöhte Eingangsschwellen","Höher gelegene Eingänge und anderer Öffnungen, höher gelegene oder ummauerte Kellerfenster, Schwellen zu Tiefgarageneinfahrten u.ä. um das Wasser draußen zu halten","Schadenvermeidung","grau",null,"gering","eher nicht","Wenn derartige Maßnahmen bei Neu- oder Umbau im Design berücksichtigt werden sind die Kosten sehr gering"]
["Flußhochwasser","Geschäft / Lager","Erhöhte Eingangsschwellen","Höher gelegene Eingänge und anderer Öffnungen, höher gelegene oder ummauerte Kellerfenster, Schwellen zu Tiefgarageneinfahrten u.ä. um das Wasser draußen zu halten","Schadenvermeidung","grau",null,"gering","eher nicht","Wenn derartige Maßnahmen bei Neu- oder Umbau im Design berücksichtigt werden sind die Kosten sehr gering"]
["Sturmfluten / steigender Meeresspiegel","Geschäft / Lager","Erhöhte Eingangsschwellen","Höher gelegene Eingänge und anderer Öffnungen, höher gelegene oder ummauerte Kellerfenster, Schwellen zu Tiefgarageneinfahrten u.ä. um das Wasser draußen zu halten","Schadenvermeidung","grau",null,"gering","eher nicht","Wenn derartige Maßnahmen bei Neu- oder Umbau im Design berücksichtigt werden sind die Kosten sehr gering"]
["Starkregenüberflutungen","Geschäft / Lager","Rückstauventile / Rückstauklappen","verhindert dass bei Starkregen und vollem Kanalnetzt, Wasser vom Kanalnetz in tieferliegende Gebäudeteile gedrückt wird","Schadenvermeidung","grau",null,"gering","eher nicht","Eine relativ einfach zu etablierende kostengünstige Maßnahme"]
["Starkregenüberflutungen","Geschäft / Lager","Sandsäcke und andere mobile Notfallbarriere","Barrieren, die im Notfall schnell errichtetet sind","Notfallmanagement und Schadensbeseitigung","grau",null,"gering","eher nicht","bei Starkregen nur bedingt einsetzbar, da dieser plötzlich auftreten kann und oft keine Zeit bleibt, die Barrieren zu errichten"]
["Flußhochwasser","Geschäft / Lager","Sandsäcke und andere mobile Notfallbarriere","Barrieren, die im Notfall schnell errichtetet sind","Notfallmanagement und Schadensbeseitigung","grau",null,"gering","eher nicht","bei Starkregen nur bedingt einsetzbar, da dieser plötzlich auftreten kann und oft keine Zeit bleibt, die Barrieren zu errichten"]
["Flußhochwasser","Geschäft / Lager","Flutschutztore","Flutschutztore oder vergleichbare technische Einrichtungen, die Wasser raushalten","Schadenvermeidung","grau",null,"mittel","eher nicht"]
["Sturmfluten / steigender Meeresspiegel","Geschäft / Lager","Flutschutztore","Flutschutztore oder vergleichbare technische Einrichtungen, die Wasser raushalten","Schadenvermeidung","grau",null,"mittel","eher nicht"]
["Starkregenüberflutungen","Geschäft / Lager","Wasserdichte Keller","Wasserdichte Keller und Untergeschosse einschließlich wasserdichter Eingänge und Fenster","Schadenvermeidung","grau",null,"hoch","eher nicht"]
["Flußhochwasser","Geschäft / Lager","Wasserdichte Keller","Wasserdichte Keller und Untergeschosse einschließlich wasserdichter Eingänge und Fenster","Schadenvermeidung","grau",null,"hoch","eher nicht"]
["Sturmfluten / steigender Meeresspiegel","Geschäft / Lager","Wasserdichte Keller","Wasserdichte Keller und Untergeschosse einschließlich wasserdichter Eingänge und Fenster","Schadenvermeidung","grau",null,"hoch","eher nicht"]
["Starkregenüberflutungen","Geschäft / Lager","Bauen auf Stelzen oder Erhöhung","Warften sind bekannt aus dem Wattenmeer und stellen Erhebungen in tiefergelegenen Bereichen dar, die vom Hochwasser umschlossen werden aber nicht überschwemmt werden. Ähnlich funktioniert das bauen auf Stelzen, wo dauerhaft genutzten Geschossflächen höher liegen und das Wasser darunter sich ausbreiten kann","Schadenvermeidung","grau","weniger Eingriff in die natürliche Dynamik von Hochwasserereignissen","hoch","eher nicht","Es ist zu beachten, dass die Erreichbarkeit der Gebäude während eine Hochwassers nicht oder nur teilweise gegeben ist. Auch die Versorgungsinfrastruktur sollte auf die Bedingungen angepasst sein bzw. eigene Notfallversorgung soweit notwendig vorgesehen werden"]
["Flußhochwasser","Geschäft / Lager","Bauen auf Stelzen oder Erhöhung","Warften sind bekannt aus dem Wattenmeer und stellen Erhebungen in tiefergelegenen Bereichen dar, die vom Hochwasser umschlossen werden aber nicht überschwemmt werden. Ähnlich funktioniert das bauen auf Stelzen, wo dauerhaft genutzten Geschossflächen höher liegen und das Wasser darunter sich ausbreiten kann","Schadenvermeidung","grau","weniger Eingriff in die natürliche Dynamik von Hochwasserereignissen","hoch","eher nicht","Es ist zu beachten, dass die Erreichbarkeit der Gebäude während eine Hochwassers nicht oder nur teilweise gegeben ist. Auch die Versorgungsinfrastruktur sollte auf die Bedingungen angepasst sein bzw. eigene Notfallversorgung soweit notwendig vorgesehen werden"]
["Sturmfluten / steigender Meeresspiegel","Geschäft / Lager","Bauen auf Stelzen oder Erhöhung","Warften sind bekannt aus dem Wattenmeer und stellen Erhebungen in tiefergelegenen Bereichen dar, die vom Hochwasser umschlossen werden aber nicht überschwemmt werden. Ähnlich funktioniert das bauen auf Stelzen, wo dauerhaft genutzten Geschossflächen höher liegen und das Wasser darunter sich ausbreiten kann","Schadenvermeidung","grau","weniger Eingriff in die natürliche Dynamik von Hochwasserereignissen","hoch","eher nicht","Es ist zu beachten, dass die Erreichbarkeit der Gebäude während eine Hochwassers nicht oder nur teilweise gegeben ist. Auch die Versorgungsinfrastruktur sollte auf die Bedingungen angepasst sein bzw. eigene Notfallversorgung soweit notwendig vorgesehen werden"]
["Starkregenüberflutungen","Geschäft / Lager","Verwendung hochwasserresistenter Materialien und Bauweise ","Verbau hochwasserresistenter Materialien und Bauweise im Unter-/ Erdgeschoss, die temporär überschwemmt werden können und dabei keinen Schaden nehmen und leicht gereinigt werden können","Schadenvermeidung","grau",null,"mittel","eher nicht","Die Kosten variieren, ob beispielsweise nur Fußbodenbeläge von Teppich zu Fliesen ausgetauscht werden muss oder umfangreichere Arbeiten notwendig sind"]
["Flußhochwasser","Geschäft / Lager","Verwendung hochwasserresistenter Materialien und Bauweise ","Verbau hochwasserresistenter Materialien und Bauweise im Unter-/ Erdgeschoss, die temporär überschwemmt werden können und dabei keinen Schaden nehmen und leicht gereinigt werden können","Schadenvermeidung","grau",null,"mittel","eher nicht","Die Kosten variieren, ob beispielsweise nur Fußbodenbeläge von Teppich zu Fliesen ausgetauscht werden muss oder umfangreichere Arbeiten notwendig sind"]
["Sturmfluten / steigender Meeresspiegel","Geschäft / Lager","Verwendung hochwasserresistenter Materialien und Bauweise ","Verbau hochwasserresistenter Materialien und Bauweise im Unter-/ Erdgeschoss, die temporär überschwemmt werden können und dabei keinen Schaden nehmen und leicht gereinigt werden können","Schadenvermeidung","grau",null,"mittel","eher nicht","Die Kosten variieren, ob beispielsweise nur Fußbodenbeläge von Teppich zu Fliesen ausgetauscht werden muss oder umfangreichere Arbeiten notwendig sind"]
["Hitzewellen","Geschäft / Lager","Abtransport warmer Abluft","Unmittelbare (bauliche) Ableitung der Abluft ggf. unterstützt durch gezielte Nachlüftung ","Schadenvermeidung","grau",null,"mittel","eher nicht"]
["Starkregenüberflutungen","Außenfläche","Auffangbecken","künstliche Becken (gemauert, Beton, künstliche Aufschüttung) zur (Wischen)-speicherung von Wasser","Schadenvermeidung","grau",null,"hoch","eher nicht","begrünte Versickerungsmulden können bei entsprechenden örtlichen Gegebenheiten eine Alternative sein und Zusatznutzen bieten"]
["Hitzewellen","Geschäft / Lager","Betonkernaktivierung ","Betonkernaktivierung nutzt die Fähigkeit der Decken und Wände im Gebäude, thermische Energie zu speichern und damit Räume zu heizen oder zu kühlen","Schadenvermeidung","grau","passive Kühlung ist möglich und spart Kosten. Das System setzt im Winter gleichzeitig den Heizbedarf herunter","hoch","eher nicht","nur für Neubauten geeignet. Bei der Planung zu Berücksichtigen. Qualifizierte Planer und Architekten sind erforderlich"]
["Allgemeingültig","Geschäft / Lager","Dezentrale Notfallsysteme zur Versorgung mit Energie, Wasser, Kommunikation usw.","Einrichten und Vorhalten dezentraler Infrastruktur, wie Sonnenkollektoren mit Notfallaggregaten, Notfallstromaggregate, Kassensysteme, mechanische Türöffnungen, Pumpen u.ä. zur Versorgung der kritischen Prozesse ","Notfallmanagement und Schadensbeseitigung","grau","Notfallvorsorge auch für andere Störungen der Versorgungsinfrastruktur","mittel","eher nicht","die kritischen Prozesse sollten durchgespielt werden (Frage: Was passiert wenn …) und individuell notwendige Lösungen eingerichtet werden"]
["Allgemeingültig","Außenfläche","Dezentrale Notfallsysteme zur Versorgung mit Energie, Wasser, Kommunikation usw.","Einrichten und Vorhalten dezentraler Infrastruktur, wie Sonnenkollektoren mit Notfallaggregaten, Notfallstromaggregate, Kassensysteme, mechanische Türöffnungen, Pumpen u.ä. zur Versorgung der kritischen Prozesse ","Notfallmanagement und Schadensbeseitigung","grau","Notfallvorsorge auch für andere Störungen der Versorgungsinfrastruktur","mittel","eher nicht","die kritischen Prozesse sollten durchgespielt werden (Frage: Was passiert wenn …) und individuell notwendige Lösungen eingerichtet werden"]
["Allgemeingültig","Logistik","Dezentrale Notfallsysteme zur Versorgung mit Energie, Wasser, Kommunikation usw.","Einrichten und Vorhalten dezentraler Infrastruktur, wie Sonnenkollektoren mit Notfallaggregaten, Notfallstromaggregate, Kassensysteme, mechanische Türöffnungen, Pumpen u.ä. zur Versorgung der kritischen Prozesse ","Notfallmanagement und Schadensbeseitigung","grau","Notfallvorsorge auch für andere Störungen der Versorgungsinfrastruktur","mittel","eher nicht","die kritischen Prozesse sollten durchgespielt werden (Frage: Was passiert wenn …) und individuell notwendige Lösungen eingerichtet werden"]
["Starkregenüberflutungen","Außenfläche","Entsiegelung, wasserdurchlässige Beläge","entsiegelte Fläche auf der Wasser versickern kann, z.B. Kiesbett, wassergebunden Beläge, Rasengitter steine","Schadenvermeidung","grau","Manche Lösungen (Rasengittersteine) sind in gewissem Umfang begrünbar und beugen Aufheizung vor. ","mittel","eher nicht"]
["Starkregenüberflutungen","Außenfläche","Kanalisationsausbau","Erweiterung der Kanalisation (Länge und Dimension)","Schadenvermeidung","grau",null,"hoch","eher nicht","Eine Erweiterung der Kapazität der Kanalisation ist nur bedingt möglich und sinnvoll. Extreme Starkregenereignisse können mit Kanalisation allein in der Regel nicht gemanagte werden. Eine Kombination mit weiteren Maßnahmen ist angeraten"]
["Starkregenüberflutungen","Außenfläche","oberirdische Wasserableitung (technisch)","z.B. Kanäle, Rinnen, Öffnungen, die Wasser von gefährdeten Bereichen schnell wegleiten zu Auffangbecken, Überschwemmungsbereichen, Regenbeeten und dergleichen","Schadenvermeidung","grau",null,"mittel","eher nicht","begrünte Kanäle und Rinne können bei entsprechenden örtlichen Gegebenheiten eine Alternative sein und Zusatznutzen bieten"]
["Hitzewellen","Geschäft / Lager","Optimierte Raumplanung ","Optimierte Positionierung von Kühl- und Gefrieranlagen und hitzeempfindlichen Bereichen (Gemüseabteilung, Pausenräume Mitarbeitende) in den kälteren Bereichen, wie z.B. im Innenraum, sonnengeschützt","Schadenvermeidung","grau","Geringere Kühlleistung notwendig und damit Sparen von Energiekosten","gering","bedingt"]
["Wasserknappheit / Dürre","Außenfläche","Regenwassersammlung","Sammlung in ober- oder unterirdischen Zisternen oder Becken, Teichen zur Bewässerung, Regentonne","Schadenvermeidung","grau","reduziert auch Starregenabflussspitzen","mittel","bedingt"]
["Starkregenüberflutungen","Außenfläche","Rigolen","Rigolen sind unterirdische Regenwasserspeicher, die das Niederschlagswasser bei Starkregenereignissen zwischenspeichern und dann versickern.","Schadenvermeidung","grau","Rigolen können insbesondere dort gut eingesetzt werden, wo Platzmangel ist. Das zwischengespeicherte Wasser kann statt versickert auch gut für Trockenzeiten   gespeichert und ins Bewässerungssystem für Bäume und Grünanlagen eingesetzt werden. Gut geeignet in Kombination mit grünen Maßnahmen wie Regenbeeten","mittel","eher nicht","Es gibt die unterschiedlichsten Bauweisen. Der Untergrund muss versickerbar sein bzw. ein Überlauf existieren. Besonders gut im verdichteten Raum einsetzbar. Gut geeignet in Kombination mit grünen Maßnahmen wie Regenbeeten, Straßenbäume."]
["Starkregenüberflutungen","Außenfläche","Rückhaltebecken, Watersquares","oberirdisches Becken, das temporär Wasser speichert","Schadenvermeidung","grau","Wenn entsprechend gestaltet, kann das Becken in Trockenzeiten anderweitig genutzt werden, z.B. als Sportplatz, Begegnungsstätte / Aufenthaltsraum","hoch","eher nicht","es müssen nicht separate Rückhaltebecken sein. Bei der Anlage von Außenflächen mit anderer Nutzung kann geschaut werden, ob diese tiefer gelegt und als temporäre Speicherbecken verwendet werden können. "]
["Flußhochwasser","Außenfläche","Schaffung von Notwasserwegen "," zur Zwischenspeicherung und Ableitung von Starkregenabfluss und Hochwasser auf für andere Zwecke vorgesehenen Flächen, wie Straßen, Parkplätze Freiräume indem diese entsprechend vertieft oder mit Randbegrenzungen gebaut werden","Schadenvermeidung","grau","multifunktionale Nutzung. Keine /weniger weitere Flächen für die Wasserspeicherung sind erforderlich","mittel","eher nicht","Nachteil: Unter dem Extremereignis werden die Flächen geflutet und die originäre Nutzung ist nicht mehr möglich"]
["Starkregenüberflutungen","Außenfläche","Schaffung von Notwasserwegen "," zur Zwischenspeicherung und Ableitung von Starkregenabfluss und Hochwasser auf für andere Zwecke vorgesehenen Flächen, wie Straßen, Parkplätze Freiräume indem diese entsprechend vertieft oder mit Randbegrenzungen gebaut werden","Schadenvermeidung","grau","multifunktionale Nutzung. Keine /weniger weitere Flächen für die Wasserspeicherung sind erforderlich","mittel","eher nicht","Nachteil: Unter dem Extremereignis werden die Flächen geflutet und die originäre Nutzung ist nicht mehr möglich"]
["Sturmfluten / steigender Meeresspiegel","Außenfläche","Schaffung von Notwasserwegen "," zur Zwischenspeicherung und Ableitung von Starkregenabfluss und Hochwasser auf für andere Zwecke vorgesehenen Flächen, wie Straßen, Parkplätze Freiräume indem diese entsprechend vertieft oder mit Randbegrenzungen gebaut werden","Schadenvermeidung","grau","multifunktionale Nutzung. Keine /weniger weitere Flächen für die Wasserspeicherung sind erforderlich","mittel","eher nicht","Nachteil: Unter dem Extremereignis werden die Flächen geflutet und die originäre Nutzung ist nicht mehr möglich"]
["Starkregenüberflutungen","Geschäft / Lager","Wasser- und druckdichte Sicherung von Gebäudeöffnungen ","beispielsweise  mit Rückstauventilen, Klappschotts, Schiebetoren oder Rampen","Schadenvermeidung","grau",null,"mittel","bedingt","die Kosten sind je nach Gegebenheiten variabel"]
["Flußhochwasser","Geschäft / Lager","Wasser- und druckdichte Sicherung von Gebäudeöffnungen ","beispielsweise  mit Rückstauventilen, Klappschotts, Schiebetoren oder Rampen","Schadenvermeidung","grau",null,"mittel","bedingt","die Kosten sind je nach Gegebenheiten variabel"]
["Sturmfluten / steigender Meeresspiegel","Geschäft / Lager","Wasser- und druckdichte Sicherung von Gebäudeöffnungen ","beispielsweise  mit Rückstauventilen, Klappschotts, Schiebetoren oder Rampen","Schadenvermeidung","grau",null,"mittel","bedingt","die Kosten sind je nach Gegebenheiten variabel"]
["Stürme / Hagel","Geschäft / Lager","Windgerechte Dach- und Fassadengestaltung ","Einsatz von schlag- und bruchfesten Materialien, Reduzierung von windanfälligen Aufbauten: ","Schadenvermeidung","grau",null,"mittel","eher nicht","im Falle eines Neubaus oder ohnehin anstehender Renovierung können Kosten gespart werden, indem gleich entsprechende Materialen und Konstruktionen gewählt werden"]
["Starkregenüberflutungen","Außenfläche","Zisterne","unterirdischer oder oberirdischer Wasserrückhaltebehälter","Schadenvermeidung","grau","Wasserbevorratung für andere Nutzungen, insbesondere Bewässerung","gering","eher nicht","Kosten sind abhängig von der Größe. Ggf. können vorhandene , ungenutzte unterirdische Räume als Regenwasserzisterne genutzt werden"]
["Starkregenüberflutungen","Geschäft / Lager","Überflutungssichere Installationen","Elektroinstallationen und andere kritische technische Infrastruktur, wie Lüftungsanlagen oder IT Server, sollten so angebracht sein, dass sie nicht geflutet werden können (z.B. wenn im Kellergeschoss dann nicht in Bodennähe, besser in höheren Stockwerken) oder gegen eindringendes Wasser gesichert sein. ","Schadenvermeidung","grau",null,"mittel","bedingt","die kosten variieren von gering bis hoch, je nachdem ob beispielsweise kritische Infrastruktur einfach in sichere Räume umgezogen werden kann oder umfangreichere Neuinstallationen erforderlich sind"]
["Flußhochwasser","Geschäft / Lager","Überflutungssichere Installationen","Elektroinstallationen und andere kritische technische Infrastruktur, wie Lüftungsanlagen oder IT Server, sollten so angebracht sein, dass sie nicht geflutet werden können (z.B. wenn im Kellergeschoss dann nicht in Bodennähe, besser in höheren Stockwerken) oder gegen eindringendes Wasser gesichert sein. ","Schadenvermeidung","grau",null,"mittel","bedingt","die kosten variieren von gering bis hoch, je nachdem ob beispielsweise kritische Infrastruktur einfach in sichere Räume umgezogen werden kann oder umfangreichere Neuinstallationen erforderlich sind"]
["Sturmfluten / steigender Meeresspiegel","Geschäft / Lager","Überflutungssichere Installationen","Elektroinstallationen und andere kritische technische Infrastruktur, wie Lüftungsanlagen oder IT Server, sollten so angebracht sein, dass sie nicht geflutet werden können (z.B. wenn im Kellergeschoss dann nicht in Bodennähe, besser in höheren Stockwerken) oder gegen eindringendes Wasser gesichert sein. ","Schadenvermeidung","grau",null,"mittel","bedingt","die kosten variieren von gering bis hoch, je nachdem ob beispielsweise kritische Infrastruktur einfach in sichere Räume umgezogen werden kann oder umfangreichere Neuinstallationen erforderlich sind"]
["Hitzewellen","Geschäft / Lager","Passive Lüftung durch Gebäudedesign","Gebäudedesign mit Öffnung, die es ermöglichen, dass kühlere Luft aus den Außenbereichen (aus Grünflächen, in der Nacht) durch das Gebäude strömen kann durch Querlüftung oder Sogwirkung von unten nach oben","Schadenvermeidung","grau",null,"mittel","bedingt","Mitunter helfen kleinere bauliche Veränderungen, die Luft in und durchs Gebäude zu leiten, wie Außenklappen an Öffnungen quer zur Windrichtung, Stellwände zur Leitung der Luft, Sicherung von Öffnungen, so dass eine gefahrlose Nachtlüftung möglich ist"]
["Hitzewellen","Geschäft / Lager","Bauliche Verschattungselemente ","Lamellen, breite Vordächer, Raffstores, Sonnenschutzfolie u.ä.","Schadenvermeidung","grau",null,"mittel","bedingt","die unterschiedlichen Lösungen sind unterschiedlich effektiv. Generell ist davon auszugehen, dass außenseitige Verschattung effektiver ist als innenseitig angebrachte"]
["Hitzewellen","Außenfläche","Bauliche Verschattungselemente ","Überdachungen, Sonnensegel u.ä.","Schadenvermeidung","grau","Überdachungen können ggf. mit Photovoltaik  bestückt werden oder als Gründächer konzipiert werden","mittel","bedingt"]
["Hitzewellen","Geschäft / Lager","Dämmung","Dämmung der Fassade","Schadenvermeidung","grau","wirkt auch als Dämmung gegen Kälte im Winter; Sparen von Energiekosten für Heizung und Kühlung",null,null,"Dämmung sollte immer zusammen mit Lüftung und Verschattung konzipiert werden. Ist die Hitze erst in den Innenraum gekommen entweicht sie nur schwer."]
["Hitzewellen","Geschäft / Lager","Ventilatoren","Stand- oder Deckenventilatoren","Schadenvermeidung","grau",null,"gering","ja","Zwar kühlen Ventilatoren nicht aber a) sinkt die gefühlte Temperatur und b) die Luft wird besser im Raum verteilt, insbesondere Deckenventilatoren ziehen die kältere Luft vom Boden nach oben. Durch die bessere Luftverteilung können Deckenventilatoren den Wirkungsgrad von aktiven Kühlsystemen erheblich verbessern bei gleichzeitig sehr geringem Energieverbrauch."]
["Hitzewellen","Geschäft / Lager","Sprühnebel","diverse Applikationen die Sprühnebel bei Bedarf (z.B. kurzzeitig) erzeugen. Durch die Verdunstung entsteht Kälte. Dies kann sowohl für Obst und Gemüse als auch für Mitarbeitende und Kund.innen Erholung bieten","Schadenvermeidung","grau",null,"gering","ja","es ist zu beachten, dass eine dauerhafte Anwendung in geschlossenen Räumen die Luftfeuchtigkeit erhöht. Bei Menschen steigt dadurch die gefühlte Temperatur"]
["Hitzewellen","Geschäft / Lager","Energieeffiziente Kühl- und Klimatisierungstechnik","Einsatz moderner Raumkühlung inklusive Sensoren und Kühlgeräte, wie verschließbarer Kühlregale","Schadenvermeidung","grau","spart Energie und Kosten gegenüber älteren Geräten","hoch","bedingt"]
["Hitzewellen","Geschäft / Lager","Helle Farben für Fassaden und Dächer ","Durch die höhere Rückstrahlung (Albeldo) der Sonneneinstrahlung heizen sich die Oberflächen weniger stark auf ","Schadenvermeidung","grau","spart Energie und Kosten für Klimatisierung","mittel","eher nicht"]
["Hitzewellen","Geschäft / Lager","Einsatz von Materialien für das Gebäude oder  -teile mit  geringerem Potenzial zur Erwärmung und Wärmespeicherung","Beispielsweise speichern Holzfassaden viel weniger die Sonnenenergie als Fassaden aus mineralischen Baustoffen","Schadenvermeidung","grau","spart Energie und Kosten für Klimatisierung","hoch","eher nicht"]
["Hitzewellen","Geschäft / Lager","Abwärmeableitung","Abwärme durch Kühl- und Gefriergeräte oder andere Geräte sollte nicht in den Innenraum sondern nach Außen geleitet werden.","Schadenvermeidung","grau","spart Energie und Kosten für Klimatisierung","mittel","bedingt","Sollte mit der Maßnahmen \"Raumoptimierung\" kombiniert werden, um eine Ableitung möglichst direkt zu ermöglichen."]
["Starkregenüberflutungen","Geschäft / Lager","Verlegung von zentraler Infrastruktur in obere Stockwerke","Verlegung von zentraler Infrastruktur, wie Steuerungen, Server u.ä. in obere Stockwerke","Schadenvermeidung","grau",null,"mittel","bedingt","Kosten richten sich nach der Art der Infrastruktur und den baulichen Gegebenheiten"]
["Flußhochwasser","Geschäft / Lager","Verlegung von zentraler Infrastruktur in obere Stockwerke","Verlegung von zentraler Infrastruktur, wie Steuerungen, Server u.ä. in obere Stockwerke","Schadenvermeidung","grau",null,"mittel","bedingt","Kosten richten sich nach der Art der Infrastruktur und den baulichen Gegebenheiten"]
["Sturmfluten / steigender Meeresspiegel","Geschäft / Lager","Verlegung von zentraler Infrastruktur in obere Stockwerke","Verlegung von zentraler Infrastruktur, wie Steuerungen, Server u.ä. in obere Stockwerke","Schadenvermeidung","grau",null,"mittel","bedingt","Kosten richten sich nach der Art der Infrastruktur und den baulichen Gegebenheiten"]
["Hitzewellen","Außenfläche","Verschattung von Parkplätzen und Parkdecks","Verschattung durch Überdachung - auch mit Solarpanelen - oder Bäume, Rankgerüste","Schadenvermeidung","grau","Überdachungen bieten gleichzeitig Platz für Solarpaneel","mittel","eher nicht"]
["Hitzewellen","Kunden","Verschattung von Parkplätzen und Parkdecks","Verschattung durch Überdachung - auch mit Solarpanelen - oder Bäume, Rankgerüste","Schadenvermeidung","grau","Überdachungen bieten gleichzeitig Platz für Solarpaneel","mittel","eher nicht"]
["Hitzewellen","Geschäft / Lager","Sprühnebelmaschinen - Cool-Cloud-Systeme ","Sprühnebelmaschinen, die im Frischebereich die Ware wie Obst und Gemüse länger frisch halten","Schadenvermeidung","grau","angenehme Frische auch für vorbeilaufende Kunden","mittel","ja","zusätzlicher Energiebedarf"]
["Flußhochwasser","Geschäft / Lager","Rollende Warenregale ","Warenregale und andere Behälter und Einrichtungsgegenstände ermöglichen die schnelle Räumung bei anstehender Überflutung","Notfallmanagement und Schadensbeseitigung","grau",null,"mittel","ja"]
["Sturmfluten / steigender Meeresspiegel","Geschäft / Lager","Rollende Warenregale ","Warenregale und andere Behälter und Einrichtungsgegenstände ermöglichen die schnelle Räumung bei anstehender Überflutung","Notfallmanagement und Schadensbeseitigung","grau",null,"mittel","ja"]
["Stürme / Hagel","Geschäft / Lager","Sicherung schwingungsanfälliger Anlagen und Aufbauten \n","Sicherung schwingungsanfälliger Anlagen und Aufbauten wie Antennen, PV-Anlagen oder Kamine, Verankerung","Schadenvermeidung","grau",null,"mittel","eher nicht"]
["Stürme / Hagel","Außenfläche","Installation von Windschutzwänden","Wände zur Abhaltung starker Windgeschwindigkeiten","Schadenvermeidung","grau",null,"mittel","eher nicht","Platzbedarf ist nicht immer gegeben. Durch die Wände kann es zu ungewünschten Verwirbelungen und Düseneffekten am Rand kommen."]
["Stürme / Hagel","Geschäft / Lager","Windangepasste Gebäudeausrichtung und -design","Bauten, die durch ihre Ausrichtung längs zur Hauptwindrichtung und aerodynamisches Design weniger Anfällig gegenüber Stürme sind","Schadenvermeidung","grau",null,"gering","eher nicht","Nur bei Neubau, ggf. auch bei Umbau möglich. Die Kosten werden als gering bezeichnet, da dies keine Extramaßnahme ist, sondern Anforderungen unmittelbar im Design berücksichtigt werden."]
["Stürme / Hagel","Geschäft / Lager","Wind- und hagelunanfällige Dach- und Fassadengestaltung (z. B. bruchfeste Materialien)","Wahl von Konstruktionen und Belägen, die robust sind und wenig Angriffsfläche für den Wind bieten und Verwendung von bruchfesten Materialien, wie Verbundsicherheitsglas, Doppelstegplatten ","Schadenvermeidung","grau",null,"mittel","eher nicht"]
["Stürme / Hagel","Geschäft / Lager","Hagelschutzvorrichtungen","Überbauten u.ä. an gefährdeten Gebäudeteilen oder Flächen","Schadenvermeidung","grau",null,"mittel","eher nicht"]
["Stürme / Hagel","Außenfläche","Hagelschutzvorrichtungen","Überbauten u.ä. an gefährdeten Gebäudeteilen oder Flächen","Schadenvermeidung","grau",null,"mittel","eher nicht"]
["Stürme / Hagel","Geschäft / Lager","Hagelschutznetze","Flexible Hagelschutznetze für zu schützende Bereiche ","Schadenvermeidung","grau",null,"gering","eher nicht"]
["Stürme / Hagel","Außenfläche","Hagelschutznetze","Flexible Hagelschutznetze oder auch speziell gewebte Sonnenschutzsegel für zu schützende Bereiche ","Schadenvermeidung","grau",null,"gering","bedingt"]
["Stürme / Hagel","Logistik","Hagelschutznetze","Flexible Hagelschutznetze für zu schützende Bereiche und Fahrzeuge","Schadenvermeidung","grau",null,"gering","ja"]
["Stürme / Hagel","Geschäft / Lager","Blitzschutz ","Maßnahmen zum äußeren und inneren Blitzschutz wie Installation von Blitzableitern ","Schadenvermeidung","grau",null,"gering","bedingt"]
["Starkregenüberflutungen","Außenfläche","Entsiegelung, Grünflächen  ","entsiegelte und begrünte Fläche auf der Wasser versickern kann, z.B. Kiesbett, wassergebunden Beläge, Rasengittersteine","Schadenvermeidung","grün-blau","Wenn naturnah gestaltet, können die Flächen wertvolle Biotope für heimische Arten bieten; bei ästhetischer Gestaltung eine verbesserter Aufenthaltsqualität und Attraktivität des Standorts; fördert mentale und physische Gesundheit;  Minderung des Aufheizung der Fläche und ggf. Kühlung der Umgebung","mittel","eher nicht"]
["Hitzewellen","Außenfläche","Entsiegelung, Grünflächen  ","entsiegelte und begrünte Fläche kühlt durch Verdunstungskälte und ggf. Schattenwurf","Schadenvermeidung","grün-blau","auch als Wasserrückhaltung und verzögerte Versickerung bei Starkregen; wenn naturnah gestaltet, können die Flächen wertvolle Biotope für heimische Arten bieten; bei ästhetischer Gestaltung eine verbesserter Aufenthaltsqualität und Attraktivität des Standorts; fördert mentale und physische Gesundheit;","mittel","eher nicht","Die Effektivität der Kühlung hängt stark von der Art des Bewuchses und dessen Vitalität ab. Hohe Sträucher und Bäume spenden neben der Verdunstungskälte auch Schatten"]
["Hitzewellen","Außenfläche","Entsiegelung, Grünflächen  ","entsiegelte und begrünte Fläche kühlt durch Verdunstungskälte und ggf. Schattenwurf","wirtschaftliche Chancen","grün-blau","Fördert bei ästhetischer Gestaltung eine verbesserter Aufenthaltsqualität und Attraktivität des Standorts - Kundengewinnung und Bindung; fördert gesunde Arbeitsumgebung und Erhalt der Leistung der Mitarbeitenden; wenn naturnah gestaltet, können die Flächen wertvolle Biotope für heimische Arten bieten","mittel","eher nicht","Die Attraktivität und Effektivität in Bezug auf ein günstiges Microklima hängt von der konkreten Gestaltung und der Vitalität des Bewuchses ab. "]
["Stürme / Hagel","Geschäft / Lager","Fassadenbegrünung ","Schutz der Gebäudehülle durch Stürme","Schadenvermeidung","grün-blau","Verbesserung des Mikroklima der Umgebung; Wärmedämmung und Hitzeschild für das darunterliegende Gebäude; Ästhetik und Image; fördert mentale und physische Gesundheit; Sichtbarkeit von nachhaltigem unternehmerischen Handeln","mittel","eher nicht","Die Fassadenbegrünung kann bodengebunden mit selbstkletternden Pflanzen mit / ohne Rankgerüsten erfolgen oder nicht bodengebunden als vor/an der Fassade installierte Vegetationswand, bei der die Pflanzen in Containern sitzen. Die Statik ist insbesondere bei grünen Wänden zu prüfen. Sachgerechte Befestigung und Pflege sind notwendig um Sturmschaden zu vermeiden"]
["Hitzewellen","Geschäft / Lager","Fassadenbegrünung ","verbessern das Mikroklima der Umgebung und wirken als Dämmung und Hitzeschild für das Gebäude und damit Senkung der Innenraumtemperatur","Schadenvermeidung","grün-blau","Schutz der Gebäudehülle; Wasserrückhaltung bei Starkregen;  Ästhetik und Image; fördert mentale und physische Gesundheit Sichtbarkeit von nachhaltigem unternehmerischen Handeln","mittel","eher nicht","Die Fassadenbegrünung kann bodengebunden mit selbstkletternden Pflanzen mit / ohne Rankgerüsten erfolgen oder nicht bodengebunden als vor/an der Fassade installierte Vegetationswand, bei der die Pflanzen in Containern sitzen. Die Statik ist insbesondere bei grünen Wänden zu prüfen. Die aktuelle Kühlwirkung hängt von Aufbau und Pflanzenwahl und Erhaltungszustand ab. Sachgerechte Befestigung und Pflege sind notwendig um Sturmschaden zu vermeiden"]
["Hitzewellen","Geschäft / Lager","Fassadenbegrünung ","Fördert bei ästhetischer Gestaltung eine verbesserter Aufenthaltsqualität und Attraktivität des Standorts - Kundengewinnung und Bindung; fördert gesunde Arbeitsumgebung und Erhalt der Leistung der Mitarbeitenden; wenn naturnah gestaltet, können die Flächen wertvolle Biotope für heimische Arten bieten","wirtschaftliche Chancen","grün-blau","Verbessern das Mikroklima der Umgebung und wirken als Dämmung und Hitzeschild für das Gebäude und damit Senkung der Innenraumtemperatur; Schutz der Gebäudehülle; Wasserrückhaltung bei Starkregen;  Ästhetik und Image; fördert mentale und physische Gesundheit Sichtbarkeit von nachhaltigem unternehmerischen Handeln","mittel","eher nicht","Die Attraktivität und Effektivität in Bezug auf ein günstiges Microklima hängt von der konkreten Gestaltung und der Vitalität des Bewuchses ab. "]
["Hitzewellen","Außenfläche","Frischluftkorridore","freigehaltene begrünte Korridore (Schneisen, Alleen, begrünte Straßenbahngleise, Grünbänder) für die Zuleitung von frischer Luft aus dem angrenzenden Umland ","Schadenvermeidung","grün-blau","Wenn naturnah gestaltet, können die Flächen wertvolle Biotope für heimische Arten bieten; bei ästhetischer Gestaltung eine verbesserter Aufenthaltsqualität und Attraktivität des Standorts; fördert mentale und physische Gesundheit; Minderung des Aufheizung der Fläche und ggf. Kühlung der Umgebung, Lärmminderung, z.B.. bei Straßenbahnschienen","gering","eher nicht","Es geht vor allem um das Offenhalten von Frischluftschneisen. Offenhaltung bezieht sich dabei sowohl auf blockierende Bauten als auch dichter, sehr hoher Bewuchs. Gemeinsame Planung mit der Kommune in größerem Rahmen notwendig. Wird für gewöhnlich in der Bauleitplanung festgelegt. "]
["Stürme / Hagel","Geschäft / Lager","Gründächer","Schutz der Dachhaut vor Sturmschäden","Schadenvermeidung","grün-blau","auch als Wasserrückhaltung bei Starkregen; Hitzeschild; Wärmedämmung im Winter; Förderung der Biodiversität; Ästhetik und Image; bei Begehbarkeit als interessanter Aufenthaltsraum und fördert mentale und physische Gesundheit; Sichtbarkeit von nachhaltigem unternehmerischen Handeln","mittel","eher nicht","Die Statik des Daches muss geprüft werden und ob ein extensiv (niedrige Substrat- und Pflanzenhöhe) oder intensiv begrüntes Dach (hohe Substratschicht und größere Pflanzen) möglich ist. Ein intensiv begrüntes Dach erzielt eine höhere Kühlwirkung. Gründächer können auch als Solargründächer mit PV Anlagen kombiniert werden"]
["Hitzewellen","Geschäft / Lager","Gründächer / Solargründächer","begrünte Dächer, die das Mikroklima der Umgebung  verbessern und wirken  als Dämmung und Hitzeschild für das darunterliegende Gebäude und damit Senkung der Innenraumtemperatur","Schadenvermeidung","grün-blau","auch als Wasserrückhaltung bei Starkregen; Schutz der Dachhaut; Wärmedämmung im Winter; Erhöhung der Effektivität von Solar-Paneelen durch Kühlung der Umgebungstemperatur; Förderung der Biodiversität; Ästhetik und Image; bei Begehbarkeit als interessanter Aufenthaltsraum und fördert mentale und physische Gesundheit; Sichtbarkeit von nachhaltigem unternehmerischen Handeln","mittel","eher nicht","Die Statik des Daches muss geprüft werden und ob ein extensiv (niedrige Substrat- und Pflanzenhöhe) oder intensiv begrüntes Dach (hohe Substratschicht und größere Pflanzen) möglich ist. Ein intensiv begrüntes Dach erzielt eine höhere Kühlwirkung. Gründächer können auch als Solargründächer mit PV Anlagen kombiniert werden"]
["Hitzewellen","Geschäft / Lager","Gründächer / Solargründächer","Fördert bei ästhetischer Gestaltung eine verbesserter Aufenthaltsqualität und Attraktivität des Standorts - Kundengewinnung und Bindung; fördert gesunde Arbeitsumgebung und Erhalt der Leistung der Mitarbeitenden; wenn naturnah gestaltet, können die Flächen wertvolle Biotope für heimische Arten bieten","wirtschaftliche Chancen","grün-blau","begrünte Dächer, die das Mikroklima der Umgebung  verbessern und wirken  als Dämmung und Hitzeschild für das darunterliegende Gebäude und damit Senkung der Innenraumtemperatur; auch als Wasserrückhaltung bei Starkregen; Schutz der Dachhaut; Wärmedämmung im Winter; Erhöhung der Effektivität von Solar-Paneelen durch Kühlung der Umgebungstemperatur; Förderung der Biodiversität; Ästhetik und Image; bei Begehbarkeit als interessanter Aufenthaltsraum und fördert mentale und physische Gesundheit; Sichtbarkeit von nachhaltigem unternehmerischen Handeln","mittel","eher nicht","Die Attraktivität und Effektivität in Bezug auf ein günstiges Microklima hängt von der konkreten Gestaltung und der Vitalität des Bewuchses ab. "]
["Starkregenüberflutungen","Geschäft / Lager","Gründächer / Solargründächer","begrünte Dächer, die Starkregenwasser temporär zurückzuhalten und die Kanalisation zu entlasten   ","Schadenvermeidung","grün-blau","auch als Hitzeschild und Dämmung bei erhöhten Temperaturen zur Senkung der Innenraumtemperatur; Wärmedämmung im Winter; Schutz der Dachhaut; Verbesserung des Mikroklimas, Erhöhung der Effektivität von Solar-Paneelen durch Kühlung der Umgebungstemperatur; Förderung der Biodiversität; Ästhetik und Image; bei Begehbarkeit als interessanter Aufenthaltsraum und fördert mentale und physische Gesundheit; Sichtbarkeit von nachhaltigem unternehmerischen Handeln","mittel","eher nicht","Die Statik des Daches muss geprüft werden und ob ein extensiv (niedrige Substrat- und Pflanzenhöhe) oder intensiv begrüntes Dach (hohe Substratschicht und größere Pflanzen) möglich ist. Ein intensiv begrüntes Dach ermöglicht eine größere Wasserspeicherung. Gründächer können auch als Solargründächer mit PV Anlagen"]
["Hitzewellen","Geschäft / Lager","Mit Pflanzen begrünte Innenwände"," angenehmeres Raumklima durch Verdunstungskühlung","Schadenvermeidung","grün-blau","dient der Luftbefeuchtung, der Sauerstoffproduktion und der Schaffung einer angenehmeren Aufenthaltsatmosphäre im Geschäft für Kunden und Mitarbeitende","mittel","ja"]
["Hitzewellen","Geschäft / Lager","Mit Pflanzen begrünte Innenwände"," angenehmeres Raumklima durch Verdunstungskühlung","wirtschaftliche Chancen","grün-blau","dient der Luftbefeuchtung, der Sauerstoffproduktion und der Schaffung einer angenehmeren Aufenthaltsatmosphäre im Geschäft für Kunden und Mitarbeitende","mittel","ja"]
["Starkregenüberflutungen","Außenfläche","Regenbeet","kleinere Versickerungsbereiche / -streifen, tiefer liegend mit versickerungsfähigen Material befüllt und bepflanzt, die überschüssigen Wasser aufnehmen, nutzen, versickern, verzögert ableiten. Oft auch in Kombination mit Rigolen ","Schadenvermeidung","grün-blau","Wenn naturnah gestaltet, können die Flächen wertvolle Biotope für heimische Arten bieten; bei ästhetischer Gestaltung eine verbesserter Aufenthaltsqualität und Attraktivität des Standorts; fördert mentale und physische Gesundheit; Minderung des Aufheizung der Fläche und ggf. Kühlung der Umgebung; Minderung des Trockenstress","gering","bedingt","Regenbeete wirken unterstützend gegen Überschwemmungen. Das Rückhaltepotenzial hängt von Bauart, Untergrund und Fläche ab"]
["Starkregenüberflutungen","Außenfläche","Überschwemmungsbereiche ","unversiegelte Flächen, die temporär und schadlos vom Wasser überschwemmt werden können, wo es versickern kann oder langsam wieder abfließen kann. typisch sind Auebereiche, Polderflächen, aber auch andere Flächen, die diese Funktion erfüllen können ","Schadenvermeidung","grün-blau","Abhängig von der konkreten Gestaltung der Flächen kann diese zusätzlich Nutzen bieten als Grün- und Aufenthaltsfläche, sozialer Raum, Biodiversität, Überhitzungsschutz","gering","eher nicht","Die Flächen müssen so ausgewählt werden, dass das Wasser natürlicherweise dorthin fließt. Beläge sollten so ausgewählt werden, das sie bei einer temporären Überschwemmung keinen oder nur geringen Schaden nehmen"]
["Flußhochwasser","Außenfläche","Überschwemmungsbereiche ","unversiegelte Flächen, die temporär und schadlos vom Wasser überschwemmt werden können, wo es versickern kann oder langsam wieder abfließen kann. typisch sind Auebereiche, Polderflächen, aber auch andere Flächen, die diese Funktion erfüllen können ","Schadenvermeidung","grün-blau","Abhängig von der konkreten Gestaltung der Flächen kann diese zusätzlich Nutzen bieten als Grün- und Aufenthaltsfläche, sozialer Raum, Biodiversität, Überhitzungsschutz","gering","eher nicht","Die Flächen müssen so ausgewählt werden, dass das Wasser natürlicherweise dorthin fließt. Beläge sollten so ausgewählt werden, das sie bei einer temporären Überschwemmung keinen oder nur geringen Schaden nehmen"]
["Sturmfluten / steigender Meeresspiegel","Außenfläche","Überschwemmungsbereiche ","unversiegelte Flächen, die temporär und schadlos vom Wasser überschwemmt werden können, wo es versickern kann oder langsam wieder abfließen kann. typisch sind Auebereiche, Polderflächen, aber auch andere Flächen, die diese Funktion erfüllen können ","Schadenvermeidung","grün-blau","Abhängig von der konkreten Gestaltung der Flächen kann diese zusätzlich Nutzen bieten als Grün- und Aufenthaltsfläche, sozialer Raum, Biodiversität, Überhitzungsschutz","gering","eher nicht","Die Flächen müssen so ausgewählt werden, dass das Wasser natürlicherweise dorthin fließt. Beläge sollten so ausgewählt werden, das sie bei einer temporären Überschwemmung keinen oder nur geringen Schaden nehmen"]
["Hitzewellen","Außenfläche","Verschattung mit Bäumen und anderer Vegetation","Verschattung von Außenflächen und Gebäudewänden durch Bäume, Pflanzen an Pergolas und Rankgerüsten","Schadenvermeidung","grün-blau","ästhetische Gestaltung mit verbesserter Aufenthaltsqualität und Attraktivität des Standorts; fördert mentale und physische Gesundheit; Biotope für heimische Tierarten;  Lärmminderung, Staubminderung; ","mittel","bedingt"]
["Hitzewellen","Außenfläche","Verschattung mit Bäumen und anderer Vegetation","Verschattung von Außenflächen und Gebäudewänden durch Bäume, Pflanzen an Pergolas und Rankgerüsten; fördert bei ästhetischer Gestaltung eine verbesserter Aufenthaltsqualität und Attraktivität des Standorts - Kundengewinnung und Bindung; fördert gesunde Arbeitsumgebung und Erhalt der Leistung der Mitarbeitenden; wenn naturnah gestaltet, können die Flächen wertvolle Biotope für heimische Arten bieten","wirtschaftliche Chancen","grün-blau","Hitzeminderung; Biotope für heimische Tierarten;  Lärmminderung; Staubminderung; ","mittel","bedingt","Die Attraktivität und Effektivität in Bezug auf ein günstiges Microklima hängt von der konkreten Gestaltung und der Vitalität des Bewuchses ab. "]
["Starkregenüberflutungen","Außenfläche","Versickerungsmulden / -gräben, Teiche","Wasser kann oberflächlich zurückgehalten werden und später gedrosselt versickern oder verdunsten","Schadenvermeidung","grün-blau","Wenn naturnah gestaltet, können die Flächen wertvolle Biotope für heimische Arten bieten; bei ästhetischer Gestaltung eine verbesserter Aufenthaltsqualität und Attraktivität des Standorts; fördert mentale und physische Gesundheit Minderung des Aufheizung der Fläche und ggf. Kühlung der Umgebung","mittel","eher nicht","Es ist zu berücksichtigen, dass die Mulden zeitweise trocken fallen und als ästhetisch weniger ansprechend wahrgenommen werden. Eine entsprechende Gestaltungsplanung kann dem entgegenwirken."]
["Stürme / Hagel","Außenfläche","Pflanzung von Windschutzhecken ","Pflanzung von stufig aufgebauten Windschutzhecken um sturmgefährdete Bereiche","Schadenvermeidung","grün-blau","Wenn naturnah gestaltet, können die Flächen wertvolle Biotope für heimische Arten bieten; bei ästhetischer Gestaltung eine verbesserter Aufenthaltsqualität und Attraktivität des Standorts; fördert mentale und physische Gesundheit Minderung des Aufheizung der Fläche und ggf. Kühlung der Umgebung","mittel","eher nicht","Platzbedarf ist nicht immer gegeben"]
["Stürme / Hagel","Außenfläche","Pflanzung von Windschutzhecken ","Pflanzung von stufig aufgebauten Windschutzhecken um sturmgefährdete Bereiche u","Schadenvermeidung","grün-blau","Wenn naturnah gestaltet, können die Flächen wertvolle Biotope für heimische Arten bieten; bei ästhetischer Gestaltung eine verbesserter Aufenthaltsqualität und Attraktivität des Standorts; fördert mentale und physische Gesundheit Minderung des Aufheizung der Fläche und ggf. Kühlung der Umgebung","mittel","eher nicht","Platzbedarf ist nicht immer gegeben "]
["Stürme / Hagel","Außenfläche","Pflanzung von Windschutzhecken ","Pflanzung von stufig aufgebauten Windschutzhecken um windige Bereiche und dadurch bessere Aufenthaltsqualität für Kund:innen","wirtschaftliche Chancen","grün-blau","Wenn naturnah gestaltet, können die Flächen wertvolle Biotope für heimische Arten bieten; bei ästhetischer Gestaltung eine verbesserter Aufenthaltsqualität und Attraktivität des Standorts; fördert mentale und physische Gesundheit Minderung des Aufheizung der Fläche und ggf. Kühlung der Umgebung","mittel","eher nicht","Platzbedarf ist nicht immer gegeben; Die Attraktivität und Effektivität in Bezug auf ein günstiges Microklima hängt von der konkreten Gestaltung und der Vitalität des Bewuchses ab. "]
["Starkregenüberflutungen","Geschäft / Lager","Abschließen einer Elementarschadenversicherung","Je nach Risikoprofil Versicherung von Elementarschäden durch Stürme, Hagel, Überschwemmungen, um im Schadensfall die Beseitigung der Schäden zu bezahlen","Notfallmanagement und Schadensbeseitigung","weich",null,"gering","eher nicht"]
["Flußhochwasser","Geschäft / Lager","Abschließen einer Elementarschadenversicherung","Je nach Risikoprofil Versicherung von Elementarschäden durch Stürme, Hagel, Überschwemmungen, um im Schadensfall die Beseitigung der Schäden zu bezahlen","Notfallmanagement und Schadensbeseitigung","weich",null,"gering","eher nicht"]
["Sturmfluten / steigender Meeresspiegel","Geschäft / Lager","Abschließen einer Elementarschadenversicherung","Je nach Risikoprofil Versicherung von Elementarschäden durch Stürme, Hagel, Überschwemmungen, um im Schadensfall die Beseitigung der Schäden zu bezahlen","Notfallmanagement und Schadensbeseitigung","weich",null,"gering","eher nicht"]
["Stürme / Hagel","Geschäft / Lager","Abschließen einer Elementarschadenversicherung","Je nach Risikoprofil Versicherung von Elementarschäden durch Stürme, Hagel, Überschwemmungen, um im Schadensfall die Beseitigung der Schäden zu bezahlen","Notfallmanagement und Schadensbeseitigung","weich",null,"gering","eher nicht"]
["Starkregenüberflutungen","Geschäft / Lager","Abschließen einer Betriebsausfallversicherung","Neben dem direkten Schaden, der über eine Elementarschadenversicherung abgedeckt wird, können Umsatzeinbußen durch Betriebsausfall  abgesichert werden und die Existenz sichern","Notfallmanagement und Schadensbeseitigung","weich","Gleichzeitig eine Absicherung gegen Betriebsausfall durch nicht-klimabedingte Ursachen","gering","eher nicht"]
["Flußhochwasser","Geschäft / Lager","Abschließen einer Betriebsausfallversicherung","Neben dem direkten Schaden, der über eine Elementarschadenversicherung abgedeckt wird, können Umsatzeinbußen durch Betriebsausfall  abgesichert werden und die Existenz sichern","Notfallmanagement und Schadensbeseitigung","weich","Gleichzeitig eine Absicherung gegen Betriebsausfall durch nicht-klimabedingte Ursachen","gering","eher nicht"]
["Sturmfluten / steigender Meeresspiegel","Geschäft / Lager","Abschließen einer Betriebsausfallversicherung","Neben dem direkten Schaden, der über eine Elementarschadenversicherung abgedeckt wird, können Umsatzeinbußen durch Betriebsausfall  abgesichert werden und die Existenz sichern","Notfallmanagement und Schadensbeseitigung","weich","Gleichzeitig eine Absicherung gegen Betriebsausfall durch nicht-klimabedingte Ursachen","gering","eher nicht"]
["Stürme / Hagel","Geschäft / Lager","Abschließen einer Betriebsausfallversicherung","Neben dem direkten Schaden, der über eine Elementarschadenversicherung abgedeckt wird, können Umsatzeinbußen durch Betriebsausfall  abgesichert werden und die Existenz sichern","Notfallmanagement und Schadensbeseitigung","weich","Gleichzeitig eine Absicherung gegen Betriebsausfall durch nicht-klimabedingte Ursachen","gering","eher nicht"]
["Allgemeingültig","Geschäft / Lager","Nachbarschaftshilfe","Informationsaustausch und Kooperation mit umliegenden Einzelhändler:innen und anderen Nachbarn zur Verabredung von Nachbarschaftshilfe im Notfall n","Notfallmanagement und Schadensbeseitigung","weich","Nachbarschaftshilfe kann auch für die Bekämpfung anderer Risiken oder für andere gemeinsame Aktionen fördernd sein","gering","ja"]
["Allgemeingültig","Außenfläche","Nachbarschaftshilfe","Informationsaustausch und Kooperation mit umliegenden Einzelhändler:innen und anderen Nachbarn zur Verabredung von Nachbarschaftshilfe im Notfall n","Notfallmanagement und Schadensbeseitigung","weich","Nachbarschaftshilfe kann auch für die Bekämpfung anderer Risiken oder für andere gemeinsame Aktionen fördernd sein","gering","ja"]
["Allgemeingültig","Logistik","Nachbarschaftshilfe","Informationsaustausch und Kooperation mit umliegenden Einzelhändler:innen und anderen Nachbarn zur Verabredung von Nachbarschaftshilfe im Notfall n","Notfallmanagement und Schadensbeseitigung","weich","Nachbarschaftshilfe kann auch für die Bekämpfung anderer Risiken oder für andere gemeinsame Aktionen fördernd sein","gering","ja"]
["Allgemeingültig","Geschäft / Lager","Nutzung von Frühwarnsystemen zur Beobachtung des Wetters ","Nutzung von Warnapps und Warnportale um rechtzeitig Notfallmaßnahmen zu ergreifen","Notfallmanagement und Schadensbeseitigung","weich",null,"gering","ja"]
["Allgemeingültig","Außenfläche","Nutzung von Frühwarnsystemen zur Beobachtung des Wetters ","Nutzung von Warnapps und Warnportale um rechtzeitig Notfallmaßnahmen zu ergreifen","Notfallmanagement und Schadensbeseitigung","weich",null,"gering","ja"]
["Allgemeingültig","Logistik","Nutzung von Frühwarnsystemen zur Beobachtung des Wetters ","Nutzung von Warnapps und Warnportale um rechtzeitig Notfallmaßnahmen zu ergreifen","Notfallmanagement und Schadensbeseitigung","weich",null,"gering","ja"]
["Allgemeingültig","Geschäft / Lager","Gemeinsame Klimaanpassungsplanung mit der Stadt oder Gemeinde","Oft sind Maßnahmen auf dem Gebiet der Gemeinde für das Unternehmen förderlich oder umgekehrt, um sich effektiv anzupassen ","Schadenvermeidung","weich","In der Folge können Maßnahmen können dort etabliert werden, wo sie am effektivsten und am kosteneffektivsten sind ","gering","ja"]
["Allgemeingültig","Außenfläche","Gemeinsame Klimaanpassungsplanung mit der Stadt oder Gemeinde","Oft sind Maßnahmen auf dem Gebiet der Gemeinde für das Unternehmen förderlich oder umgekehrt, um sich effektiv anzupassen ","Schadenvermeidung","weich","In der Folge können Maßnahmen können dort etabliert werden, wo sie am effektivsten und am kosteneffektivsten sind ","gering","ja"]
["Allgemeingültig","Logistik","Gemeinsame Klimaanpassungsplanung mit der Stadt oder Gemeinde","Oft sind Maßnahmen auf dem Gebiet der Gemeinde für das Unternehmen förderlich oder umgekehrt, um sich effektiv anzupassen ","Schadenvermeidung","weich","In der Folge können Maßnahmen können dort etabliert werden, wo sie am effektivsten und am kosteneffektivsten sind ","gering","ja"]
["Starkregenüberflutungen","Außenfläche","Reinigung Kanalisation","Regelmäßige Reinigung der Kanalisation erhält deren Aufnahmekapazität","Schadenvermeidung","weich",null,"gering","bedingt"]
["Allgemeingültig","Geschäft / Lager","Nutzungsbeschränkungen","Nutzungen, die gegenüber extremen Wetterereignissen empfindlich sind (Hitze, Überschwemmung, Sturm …) werden nicht in derart exponierten Flächen oder Räumen zugelassen. ","Schadenvermeidung","weich","Energiesparen durch nicht notwendige Kühlung; Kosteneinsparung durch nicht notwendige weitere bauliche Klimaanpassungsmaßnahmen","gering","ja"]
["Allgemeingültig","Außenfläche","Nutzungsbeschränkungen","Nutzungen, die gegenüber extremen Wetterereignissen empfindlich sind (Hitze, Überschwemmung, Sturm …) werden nicht in derart exponierten Flächen oder Räumen zugelassen. ","Schadenvermeidung","weich","Energiesparen durch nicht notwendige Kühlung; Kosteneinsparung durch nicht notwendige weitere bauliche Klimaanpassungsmaßnahmen","gering","ja"]
["Allgemeingültig","Geschäft / Lager","Standort- und Objektauswahl bei Neubau, Kauf oder Anmietung","Auswahl von Standorten oder Gebäudetypen die nicht oder wenig durch Klimagefahren gefährdet sind, z.B. in höheren Geländelage, mit robusten Design gegenüber Stürmen, Überschwemmungen oder Hitze, von Bäumen beschattete Gebäude u.ä.","Schadenvermeidung","weich",null,"gering","ja","Klimaresilienz kann im besten Fall ohne Zusatzkosten erreicht werden, da ggf. keine zusätzlichen Maßnahmen notwendig sind"]
["Allgemeingültig","Außenfläche","Standort- und Objektauswahl bei Neubau, Kauf oder Anmietung","Auswahl von Standorten, die nicht oder wenig durch Klimagefahren gefährdet sind, z.B. in höheren Geländelage, mit robusten Design gegenüber Stürmen, Überschwemmungen oder Hitze, von Bäumen beschattete Gelände u.ä.","Schadenvermeidung","weich",null,"gering","ja","Klimaresilienz kann im besten Fall ohne Zusatzkosten erreicht werden, da ggf. keine zusätzlichen Maßnahmen notwendig sind"]
["Allgemeingültig","Geschäft / Lager","Integration von Klimaanpassung in die Neu- / Umbauplanung","Berücksichtigung von Klimaanpassungserfordernissen in der Konstruktionsplanung und Design, wie integrierte Verschattung, gut belüftbares Raumkonzept, widerstandsfähige Materialien und Belägen u.ä.","Schadenvermeidung","weich","entsprechendes Konstruktionsdesign kann gleichzeitig weitere Funktionen erfüllen, wie höhere Attraktivität und Nutzbarkeit","gering","bedingt","Die Kosten variieren je nach Design. Es kann davon ausgegangen werden, dass effektivere und kostengünstigere Lösungen möglich sind als bei nachträglichen Klimaanpassungsmaßnahmen"]
["Allgemeingültig","Außenfläche","Integration von Klimaanpassung in die Neu- / Umbauplanung","Berücksichtigung von Klimaanpassungserfordernissen in der Konstruktionsplanung und Design, wie  widerstandsfähige Materialien und Belägen, klimatisch geeignete Pflanzenauswahl u.ä.","Schadenvermeidung","weich","entsprechendes Design kann gleichzeitig weitere Funktionen erfüllen, wie höhere Attraktivität und Nutzbarkeit","gering","bedingt","Die Kosten variieren je nach Design. Es kann davon ausgegangen werden, dass effektivere und kostengünstigere Lösungen möglich sind als bei nachträglichen Klimaanpassungsmaßnahmen"]
["Allgemeingültig","Geschäft / Lager","Integration von Klimaanpassung in das Facility-Management","Gestaltung der Pflege- und Erhaltungsmaßnahmen, die Notwendigkeiten der Klimaanpassung mit berücksichtigen, wie regelmäßige Wartung und Kontrolle der Abwasserinfrastruktur, Belüftungs- und Kühlungseinstellung u.ä.","Schadenvermeidung","weich","Manche Pflege- und Erhaltungsmaßnahmen können Kosten sparen","gering","ja"]
["Allgemeingültig","Außenfläche","Integration von Klimaanpassung in das Facility-Management","Gestaltung der Pflege- und Erhaltungsmaßnahmen, die Notwendigkeiten der Klimaanpassung mit berücksichtigen, wie regelmäßige Wartung und Kontrolle der Abwasserinfrastruktur, Freihalten von Abläufen, verbesserte Bewässerungstechnik für bepflanzte Außenanlagen in Trockenperioden u.ä.","Schadenvermeidung","weich","Manche Pflege- und Erhaltungsmaßnahmen können Kosten sparen","gering","ja"]
["Hitzewellen","alle","Hitzeaktionsplan","Hitzeaktionspläne umfassen Maßnahmen, die dazu dienen, gesundheitliche Folgen von Hitzewellen zu verhindern oder zumindest zu mindern.","Schadenvermeidung","weich","der Hitzeaktionsplan kann auch die Risiken und Belastungen für Kunden mindern und Geschäfte zu präferierten Aufenthaltsräumen machen","gering","ja","Der Hitzeaktionsplan umfasst Maßnahmepakete bestehend aus einer Kombination grauer, blau/grüner und weicher Maßnahmen sowohl zur Schadensvermeidung als auch Notfallmanagement"]
["Hitzewellen","alle","Hitzeaktionsplan","Hitzeaktionspläne umfassen Maßnahmen, die dazu dienen, gesundheitliche Folgen von Hitzewellen zu verhindern oder zumindest zu mindern.","Notfallmanagement und Schadensbeseitigung","weich","der Hitzeaktionsplan kann auch die Risiken und Belastungen für Kunden mindern und Geschäfte zu präferierten Aufenthaltsräumen machen","gering","ja","Der Hitzeaktionsplan umfasst Maßnahmepakete bestehend aus einer Kombination grauer, blau/grüner und weicher Maßnahmen sowohl zur Schadensvermeidung als auch Notfallmanagement"]
["Hitzewellen","Geschäft / Lager","Geänderte Arbeitszeiten","Arbeits- und Pausenzeiten werden wo möglich an Hitze im Tagesverlauf angepasst (Siesta)","Schadenvermeidung","weich","Gegebenenfalls kann Energie für Kühlung gespart werden","gering","ja","die Maßnahme wird nicht überall einführbar sein"]
["Hitzewellen","Außenfläche","Geänderte Arbeitszeiten","Arbeits- und Pausenzeiten werden wo möglich an Hitze im Tagesverlauf angepasst (Siesta)","Schadenvermeidung","weich","Gegebenenfalls kann Energie für Kühlung gespart werden","gering","ja","die Maßnahme wird nicht überall einführbar sein"]
["Hitzewellen","Logistik","Geänderte Arbeitszeiten","Arbeits- und Pausenzeiten werden wo möglich an Hitze im Tagesverlauf angepasst (Siesta)","Schadenvermeidung","weich","Gegebenenfalls kann Energie für Kühlung gespart werden","gering","ja","die Maßnahme wird nicht überall einführbar sein"]
["Allgemeingültig","alle","Arbeitsabläufe ändern","bestehende Arbeitsabläufe, die durch Klimagefahren beeinflusst sind werden dahingehend geprüft, ob sie zeitlich oder in andere Art und Weise erledigt werden können. Z.B. könnten bei Überschwemmungsgefahr andere Zufahrtswege gewählt werden  oder hitzeempfindliche Ware nur in den kühlen Morgenstunden bearbeitet werden u.ä.","Schadenvermeidung","weich","im Rahmen der Änderungen können Prozesse gegebenenfalls auch anderweitig effektiver gestaltet werden","gering","ja","Es gibt unzählige Möglichkeiten. Die Möglichkeiten müssen anhand der konkreten Arbeitsabläufe im spezifischen Unternehmen ausgelotet werden "]
["Hitzewellen","alle","Trinkwasser für Beschäftigte","Ausgabe von Trinkwasser an Beschäftige und Kunden in Hitzeperioden","Schadenvermeidung","weich",null,"gering","ja"]
["Hitzewellen","Geschäft / Lager","Hitzeangepasste  Arbeitskleidung für Mitarbeitende","leichte Arbeitskleidung für Mitarbeitende vorsehen, wo diese vorgeschrieben ist.  Bereitstellung von Kühlwesten für Arbeiten im Außenbereich oder warmen Räumen","Schadenvermeidung","weich",null,"gering","ja"]
["Hitzewellen","Außenfläche","Hitzeangepasste  Arbeitskleidung für Mitarbeitende","leichte Arbeitskleidung für Mitarbeitende vorsehen, wo diese vorgeschrieben ist.  Bereitstellung von Kühlwesten für Arbeiten im Außenbereich oder warmen Räumen","Schadenvermeidung","weich",null,"gering","ja"]
["Hitzewellen","Logistik","Hitzeangepasste  Arbeitskleidung für Mitarbeitende","leichte Arbeitskleidung für Mitarbeitende vorsehen, wo diese vorgeschrieben ist.  Bereitstellung von Kühlwesten für Arbeiten im Außenbereich oder warmen Räumen","Schadenvermeidung","weich",null,"gering","ja"]
["Allgemeingültig","Geschäft / Lager","Unterrichtung der Beschäftigten zum richtigen Verhalten","Verhalten unter verschiedenen Klimarisiken, wie korrektes Lüften / Verschatten, ausreichend Wasser trinken, Pausenzeiten, Verhalten im Notfall wie Überschwemmungen usw.","Schadenvermeidung","weich","Synergiewirkungen mit Unterrichtungen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz","gering","ja"]
["Allgemeingültig","Außenfläche","Unterrichtung der Beschäftigten zum richtigen Verhalten","Verhalten unter verschiedenen Klimarisiken, wie korrektes Lüften / Verschatten, ausreichend Wasser trinken, Pausenzeiten, Verhalten im Notfall wie Überschwemmungen usw.","Schadenvermeidung","weich","Synergiewirkungen mit Unterrichtungen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz","gering","ja"]
["Allgemeingültig","Logistik","Unterrichtung der Beschäftigten zum richtigen Verhalten","Verhalten unter verschiedenen Klimarisiken, wie korrektes Lüften / Verschatten, ausreichend Wasser trinken, Pausenzeiten, Verhalten im Notfall wie Überschwemmungen usw.","Schadenvermeidung","weich","Synergiewirkungen mit Unterrichtungen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz","gering","ja"]
["Allgemeingültig","alle","Information und Vorsorge","Ausreichend und gezielte Information und Schulung für alle Mitarbeitenden, Abteilungen, Prozesse zu den bestehenden Klimarisiken, wie sie sich verhalten sollen, wie die Maßnahmen anzuwenden sind?","Schadenvermeidung","weich",null,"gering","ja","kann integraler Bestandteil von Mitarbeiterschulungen, Strategieentwicklung, Managementroutinen … sein"]
["Allgemeingültig","alle","Information und Vorsorge","Ausreichend und gezielte Information und Schulung für alle Mitarbeitenden, Abteilungen, Prozesse zu den bestehenden Klimarisiken, wie sie sich verhalten sollen, wie die Maßnahmen anzuwenden sind?","Notfallmanagement und Schadensbeseitigung","weich","Synergie mit anderen Notfallplänen","gering","ja","kann integraler Bestandteil von Mitarbeiterschulungen, Strategieentwicklung, Managementroutinen … sein"]
["Allgemeingültig","Logistik","Diversifizierung von Logistikdienstleistern ","Verschiedene Logistikdienstleister redundant vorhalten, um bei Betroffenheit des einen auf andere ausweichen zu können (einen Plan B und C haben)","Schadenvermeidung","weich","schafft gleichzeitig Resilienz gegenüber anderen Krisen","gering","ja"]
["Allgemeingültig","Lieferkette","Diversifizierung von Lieferanten und Produkten","Verschiedene Produkte und Lieferanten aus unterschiedlichen Regionen  vorhalten, um bei Betroffenheit des einen auf andere ausweichen zu können (einen Plan B und C haben)","Schadenvermeidung","weich","kann gleichzeitig Resilienz gegenüber anderen Krisen schaffen; Beitrag im Rahmen der allgemeinen Nachhaltigkeitsberichterstattung bzw. EU Taxonomie","gering","ja"]
["Allgemeingültig","Lieferkette","Spezifische Auswahl von Lieferanten, Regionen","Überprüfung der Lieferanten und Liefergebieten hinsichtlich zu erwartender Klimarisiken und Auswahl der resilientesten","Schadenvermeidung","weich","kann gleichzeitig Resilienz gegenüber anderen Krisen schaffen; Beitrag im Rahmen der allgemeinen Nachhaltigkeitsberichterstattung bzw. EU Taxonomie","mittel","ja","Es sollte sich auf die Hauptlieferanten konzentriert werden, deren Ausfall kritisch für die Wirtschaftstätigkeit sein würde da die Analyse zeitaufwendig und schwierig sein kann.  Eine höhere Sicherheit kann man dann in Kombination mit der Maßnahmen \"Diversifizierung\" erreichen. "]
["Allgemeingültig","Logistik","Spezifische Auswahl von Logistikleistern","Überprüfung der Logistikdienstleister  Logistikwege hinsichtlich zu erwartender Klimarisiken. Bei hitzeempfindlichen Transporten werden mehr  und stärkere Kühlfahrzeuge benötigt und/oder kürzere Transportwege und oder Lieferung über Nacht usw.","Schadenvermeidung","weich","kann gleichzeitig Resilienz gegenüber anderen Krisen schaffen; Beitrag im Rahmen der allgemeinen Nachhaltigkeitsberichterstattung bzw. EU Taxonomie","mittel","ja","Es sollte sich auf die Hauptdienstleister konzentriert werden, deren Ausfall kritisch für die Wirtschaftstätigkeit sein würde da die Analyse zeitaufwendig und schwierig sein kann.  Eine höhere Sicherheit kann man dann in Kombination mit der Maßnahmen \"Diversifizierung\" erreichen. "]
["Hitzewellen","Logistik","Kühltransporte","Einsatz von ggf. mehr Kühlfahrzeugen mit größerer Kühlleistung bei hitzeempfindlichen Waren in Hitzeperioden","Schadenvermeidung","weich",null,"mittel","ja","betrifft wahlweise den eigenen Fuhrpark oder Auswahl eines geeigneten Logistikdienstleisters"]
["Starkregenüberflutungen","alle","Notfallpläne ","Pläne um mit Extremereignissen im Eintritts- und Schadensfall umzugehen, größeren Schaden zu vermeiden bzw. Schäden zu beseitigen","Notfallmanagement und Schadensbeseitigung","weich","Durch Integration in Notfallpläne zu anderen Risiken können Synergien erzeugt werden","gering","ja"]
["Flußhochwasser","alle","Notfallpläne ","Pläne um mit Extremereignissen im Eintritts- und Schadensfall umzugehen, größeren Schaden zu vermeiden bzw. Schäden zu beseitigen","Notfallmanagement und Schadensbeseitigung","weich","Durch Integration in Notfallpläne zu anderen Risiken können Synergien erzeugt werden","gering","ja"]
["Sturmfluten / steigender Meeresspiegel","alle","Notfallpläne ","Pläne um mit Extremereignissen im Eintritts- und Schadensfall umzugehen, größeren Schaden zu vermeiden bzw. Schäden zu beseitigen","Notfallmanagement und Schadensbeseitigung","weich","Durch Integration in Notfallpläne zu anderen Risiken können Synergien erzeugt werden","gering","ja"]
["Wasserknappheit / Dürre","alle","Notfallpläne ","Pläne um mit Extremereignissen im Eintritts- und Schadensfall umzugehen, größeren Schaden zu vermeiden bzw. Schäden zu beseitigen","Notfallmanagement und Schadensbeseitigung","weich","Durch Integration in Notfallpläne zu anderen Risiken können Synergien erzeugt werden","gering","ja"]
["Stürme / Hagel","alle","Notfallpläne ","Pläne um mit Extremereignissen im Eintritts- und Schadensfall umzugehen, größeren Schaden zu vermeiden bzw. Schäden zu beseitigen","Notfallmanagement und Schadensbeseitigung","weich","Durch Integration in Notfallpläne zu anderen Risiken können Synergien erzeugt werden","gering","ja"]
["Starkregenüberflutungen","Geschäft / Lager","Notfallausrüstung vorhalten ","Pumpen, Sandsäcke und  andere Ausrüstung für den Notfall bereitstehen haben","Notfallmanagement und Schadensbeseitigung","weich",null,"gering","ja"]
["Starkregenüberflutungen","Außenfläche","Notfallausrüstung vorhalten ","Pumpen, Sandsäcke und  andere Ausrüstung für den Notfall bereitstehen haben","Notfallmanagement und Schadensbeseitigung","weich",null,"gering","ja"]
["Flußhochwasser","Geschäft / Lager","Notfallausrüstung vorhalten ","Pumpen, Sandsäcke und  andere Ausrüstung für den Notfall und die Schadensbeseitigung bereitstehen haben","Notfallmanagement und Schadensbeseitigung","weich",null,"gering","ja"]
["Flußhochwasser","Außenfläche","Notfallausrüstung vorhalten ","Pumpen, Sandsäcke und  andere Ausrüstung für den Notfall und die Schadensbeseitigung bereitstehen haben","Notfallmanagement und Schadensbeseitigung","weich",null,"gering","ja"]
["Sturmfluten / steigender Meeresspiegel","Geschäft / Lager","Notfallausrüstung vorhalten ","Pumpen, Sandsäcke und  andere Ausrüstung für den Notfall und die Schadensbeseitigung bereitstehen haben","Notfallmanagement und Schadensbeseitigung","weich",null,"gering","ja"]
["Sturmfluten / steigender Meeresspiegel","Außenfläche","Notfallausrüstung vorhalten ","Pumpen, Sandsäcke und  andere Ausrüstung für den Notfall und die Schadensbeseitigung bereitstehen haben","Notfallmanagement und Schadensbeseitigung","weich",null,"gering","ja"]
["Allgemeingültig","alle","Finanzielle Rücklagen / Möglichkeit für Kreditaufnahme","Bildung finanzieller Rücklagen auf die im Notfall für die Schadensbeseitigung zurückgegriffen werden kann bzw. die eine Kreditaufnahme ermöglichen","Notfallmanagement und Schadensbeseitigung","weich","Resilienz auch gegenüber anderen Krisen","gering","ja","Kosten der Etablierung der Maßnahme als solche gering. Rücklagekosten selbst können mittel bis hoch sein"]
["Allgemeingültig","Lieferkette","Lagerhaltung","Ware in ausreichender Menge lagern, um Schwankungen in deren Produktion und Störungen der Lieferkette ausgleichen zu können","Schadenvermeidung","weich","Resilienz auch gegenüber anderen Ursachen von Lieferschwierigkeiten","mittel","bedingt","höhere Kosten durch höhere Lagerkapazität. Die rechte Balance muss gefunden werden"]
["Verschiebung der Jahreszeiten oder Wetterbedingungen ","Lieferkette","weniger saisonale Ware","Umstellung des Sortiments auf weniger rein saisonale Ware bzw. Umstellung auf Grundkomponenten, die mit weiteren Komponenten je nach saisonaler Nachfrage kombiniert werden können .  ","Schadenvermeidung","weich","Gewinnoptimierung","gering","ja"]
["Verschiebung der Jahreszeiten oder Wetterbedingungen ","Lieferkette","Einkauf nach Witterungsvorhersage","Nutzung von mehrmonatigen Witterungsvorhersagen (z.B. des DWD) zur Anpassung des Sortiments an witterungs- oder saisonale Schwankungen","Schadenvermeidung","weich","Gewinnoptimierung - besser an die (zu erwartende) Kundennachfrage angepasstes Sortiment / neue Warenelemente","gering","ja","die Vorhersagen sind trotz allem mit Unsicherheiten behaftet. Es empfiehlt sich weitere komplementierende Maßnahmen zu ergreifen"]
["Allgemeingültig","Lieferkette","Umstellung des Warensortiments auf neue witterungs- / klimarelevante Produkte","Aufnahme neuer Ware ins Sortiment, die wetter- / klimabedingt verstärkt nachgefragt wird","wirtschaftliche Chancen","weich","Gewinnoptimierung","gering","ja"]
["Verschiebung der Jahreszeiten oder Wetterbedingungen ","Kunden","weniger saisonale Ware","Umstellung des Sortiments auf weniger rein saisonale Ware bzw. Umstellung auf Grundkomponenten, die mit weiteren Komponenten je nach saisonaler Nachfrage kombiniert werden können .  ","Schadenvermeidung","weich","Gewinnoptimierung","gering","ja"]
["Verschiebung der Jahreszeiten oder Wetterbedingungen ","Kunden","Einkauf nach Witterungsvorhersage","Nutzung der Witterungsvorhersage des DWD bei der Einkaufplanung","Schadenvermeidung","weich","Gewinnoptimierung","gering","ja"]
["Allgemeingültig","Kunden","Umstellung des Warensortiments auf neue witterungs- / klimarelevante Produkte","Aufnahme neuer Ware ins Sortiment, die wetter- / klimabedingt verstärkt nachgefragt wird","wirtschaftliche Chancen","weich","Gewinnoptimierung","gering","ja"]
["Hitzewellen","Kunden","Kostenlose Ausgabe von Eis oder Wasser ",null,"wirtschaftliche Chancen","weich","Kundenbindung, Image","gering","ja"]
["Hitzewellen","Kunden","Cool spaces","ohnehin klimatisierte Verkaufseinrichtungen können Aufenthaltsraum für Kunden anbieten, die sich in Hitzeperioden abkühlen wollen, da die eigene Wohnung überhitzt ist","wirtschaftliche Chancen","weich","Bringt mehr potenzielle Kunden, soziales Engagement ist gut für das Image, kann mit Café-Betrieb kombiniert werden","gering","ja"]
["Starkregenüberflutungen","Geschäft / Lager","Hochlagern von Ware","Ware höher lagern, damit sie bei Überschwemmungen nicht mit dem Wasser in Kontakt kommt (beispielsweise in obere Regalfächer oder Stockwerke","Schadenvermeidung","weich",null,"gering","ja"]
["Flußhochwasser","Geschäft / Lager","Hochlagern von Ware","Ware höher lagern, damit sie bei Überschwemmungen nicht mit dem Wasser in Kontakt kommt (beispielsweise in obere Regalfächer oder Stockwerke","Schadenvermeidung","weich",null,"gering","ja"]
["Sturmfluten / steigender Meeresspiegel","Geschäft / Lager","Hochlagern von Ware","Ware höher lagern, damit sie bei Überschwemmungen nicht mit dem Wasser in Kontakt kommt (beispielsweise in obere Regalfächer oder Stockwerke","Schadenvermeidung","weich",null,"gering","ja"]
["Starkregenüberflutungen","Außenfläche","Hochlagern von Ware","Ware höher lagern, damit sie bei Überschwemmungen nicht mit dem Wasser in Kontakt kommt (beispielsweise in obere Regalfächer oder Stockwerke","Schadenvermeidung","weich",null,"gering","ja"]
["Flußhochwasser","Außenfläche","Hochlagern von Ware","Ware höher lagern, damit sie bei Überschwemmungen nicht mit dem Wasser in Kontakt kommt (beispielsweise in obere Regalfächer oder Stockwerke","Schadenvermeidung","weich",null,"gering","ja"]
["Sturmfluten / steigender Meeresspiegel","Außenfläche","Hochlagern von Ware","Ware höher lagern, damit sie bei Überschwemmungen nicht mit dem Wasser in Kontakt kommt (beispielsweise in obere Regalfächer oder Stockwerke","Schadenvermeidung","weich",null,"gering","ja"]
["Allgemeingültig","Lieferkette","Lokale Produkte und Lieferanten","Auswahl lokaler Produkte und Lieferanten ermöglicht kurze Lieferwege mit statistisch geringerer Störungsanfälligkeit","Schadenvermeidung","weich",null,"gering","ja","Auch lokale Produzenten können von Produktionsausfällen bzw. Verkehrswege der Region können blockiert sein  durch Klimarisiken. Daher sind ergänzende Maßnahmen zur Lieferkette notwendig."]
["Hitzewellen","Geschäft / Lager","Individuelles Verhalten am Arbeitsplatz anpassen","Mitarbeitende sollten bei hohen Temperaturen am Arbeitsplatz ausreichend trinken, empfohlene Pausen einhalten, sich wenn möglich in kühlere Räume begeben, Lüftungs- und Verschattungsmöglichkeiten korrekt bedienen. Bei  Außenarbeiten diese nach Möglichkeit  in die kühleren Stunden verlegen, sich mit entsprechender Kleidung und Sonnencreme gegen UV Strahlung schützen, Kühlwesten anlegen, sich im Schatten aufhalten usw.","Schadenvermeidung","weich",null,"gering","ja","die Liste der Verhaltensmaßnahmen ist nicht abschließend. Nicht alle der genannten Möglichkeiten sind am konkreten Arbeitsplatz möglich. Mitarbeitende sollten zum richtigen Verhalten unterwiesen werden. "]
["Hitzewellen","Außenfläche","Individuelles Verhalten am Arbeitsplatz anpassen","Mitarbeitende sollten bei hohen Temperaturen am Arbeitsplatz ausreichend trinken, empfohlene Pausen einhalten, sich wenn möglich in kühlere Räume begeben, Lüftungs- und Verschattungsmöglichkeiten korrekt bedienen. Bei  Außenarbeiten diese nach Möglichkeit  in die kühleren Stunden verlegen, sich mit entsprechender Kleidung und Sonnencreme gegen UV Strahlung schützen, Kühlwesten anlegen, sich im Schatten aufhalten usw.","Schadenvermeidung","weich",null,"gering","ja","die Liste der Verhaltensmaßnahmen ist nicht abschließend. Nicht alle der genannten Möglichkeiten sind am konkreten Arbeitsplatz möglich. Mitarbeitende sollten zum richtigen Verhalten unterwiesen werden. "]
["Hitzewellen","Logistik","Individuelles Verhalten am Arbeitsplatz anpassen","Mitarbeitende sollten bei hohen Temperaturen am Arbeitsplatz ausreichend trinken, empfohlene Pausen einhalten, sich wenn möglich in kühlere Räume begeben, Lüftungs- und Verschattungsmöglichkeiten korrekt bedienen. Bei  Außenarbeiten diese nach Möglichkeit  in die kühleren Stunden verlegen, sich mit entsprechender Kleidung und Sonnencreme gegen UV Strahlung schützen, Kühlwesten anlegen, sich im Schatten aufhalten usw.","Schadenvermeidung","weich",null,"gering","ja","die Liste der Verhaltensmaßnahmen ist nicht abschließend. Nicht alle der genannten Möglichkeiten sind am konkreten Arbeitsplatz möglich. Mitarbeitende sollten zum richtigen Verhalten unterwiesen werden. "]
["Stürme / Hagel","Geschäft / Lager","Einhaltung von Sicherheitsabständen zur Reduzierung der Windwurfgefahr ","Bei Planung, Bau oder Umgestaltung von Gebäuden und Außenflächen  sollten Sicherheitsabstände zu windwurfgefährdeten Infrastrukturen (Masten, Aufbauten, Werbetafeln u.ä.) und ggf. anfälligen Bäumen eingeplant werden ","Schadenvermeidung","weich",null,"gering","eher nicht","Es wird nicht überall möglich sein, Sicherheitsabstände einzurichten. Dann müssen andere Sicherungsmaßnahmen geprüft werden"]
["Stürme / Hagel","Außenfläche","Einhaltung von Sicherheitsabständen zur Reduzierung der Windwurfgefahr ","Bei Planung, Bau oder Umgestaltung von Gebäuden und Außenflächen  sollten Sicherheitsabstände zu windwurfgefährdeten Infrastrukturen (Masten, Aufbauten, Werbetafeln u.ä.) und ggf. anfälligen Bäumen eingeplant werden ","Schadenvermeidung","weich",null,"gering","eher nicht","Es wird nicht überall möglich sein, Sicherheitsabstände einzurichten. Dann müssen andere Sicherungsmaßnahmen geprüft werden"]
["Starkregenüberflutungen","Geschäft / Lager","Freihaltung von Ableitungssystemen wie Dachrinnen ","Regelmäßige Kontrolle und Pflegemaßnahmen zur Freihaltung von Ableitungssystemen wie Dachrinnen, Gräben, Einläufe, Kanalisation","Schadenvermeidung","weich",null,"gering","bedingt"]
["Starkregenüberflutungen","Außenfläche","Freihaltung von Ableitungssystemen wie Dachrinnen ","Regelmäßige Kontrolle und Pflegemaßnahmen zur Freihaltung von Ableitungssystemen wie Dachrinnen, Gräben, Einläufe, Kanalisation","Schadenvermeidung","weich",null,"gering","bedingt"]

{"sheet":"Impressum","index":4,"n_rows":15,"n_cols":3,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,2,12,3],[14,2,14,3]]}
[{"$f":" RIGHT(CELL(\"filename\", A1), LEN(CELL(\"filename\", A1)) - SEARCH(\"]\", CELL(\"filename\", A1)))","v":"Impressum"}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"www.birgitgeorgi.eu"]
[]
[null,null,"https://bit.ly/HDE-Adapt"]